|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia** | **Opis** | **Jednostka miary** | **Ilość** |
| **Plandeka** | Plandeka gruba 5x8 m, min. 130 g/m2 ochronna   * odporna na warunki atmosferyczne, * wodoodporna, * odporna na pleśń, * mrozoodporna, * uniwersalna plandeka do przykrywania różnych artykułów budowlanych i rolniczych, * posiada oczka mocujące * mocny materiał-polipropylenu | Sztuka | 5 |
| **Worki na piasek** | Wymiary 60x110, nośność 50 kg, gramatura 76g/m2, kolor biały | Sztuka | 300 |
| **Łopata do piachu** | Cechy produktu   Solidna i trwała rączką kompozytowa, lub metalowa, otwór do zawieszenia , ergonomiczny trzonek. Wysokość -130 cm. , szerokość -23 cm. | Sztuka | 10 |
| **Koc** | Koc polarowy typu: Highlander Outdoor Kolor: Materiał: 100% poliester  Gramatura: min. 220 g/m2  Wymiary po rozłożeniu: 170 x 130 cm  Wymiary po złożeniu: 30 x 14 x 10 cm  Waga: 520 g | Sztuka | 40 |
| **Śpiwór** | **Najważniejsze cechy -**wytrzymała konstrukcja z poliestru 210T **-**wypełnienie antyalergiczne holofiber **-**zakres temperatur: T-comfort: +1 st. C, T-limit: -3 st. C, Textreme: -16 st. C **-**zamek umieszczony po lewej stronie **-**system Anti Snag zapobiegający przycinaniu materiału  - wbudowany kaptur zapewniający dodatkową ochronę - możliwość przekształcenia w kołdrę - niewielkie wymiary po złożeniu i kompresji - lekka konstrukcja  **Dane techniczne** Kształt: koperta Materiał zewnętrzny: poliester 210T Materiał wewnętrzny: holofiber Temperatury: - T-comfort: +1 st. C - T-limit: -3 st. C - T-extreme: -16 st. C Wymiary śpiwora: 215 x 80 cm Wymiary po spakowaniu: 40 x 20 cm Wymiary po skompresowaniu: 27 x 20 cm Waga: 1800 g | sztuka | 20 |
| **Namiot** | 5x8m Namiot magazynowy - 3,0 m wysokość ścian bocznych z bramą na zamek błyskawiczny (wymiary +/- 5%)   |  |  | | --- | --- | | Powierzchnia | ok. 5,00 m x 8,00 m = 40,00 m² | | Szerokość | ok. 5,00 m | | Długość | ok. 8,00 m | | Wysokość ścian bocznych | ok. 3,00 m | | Wysokość kalenicy | ok. 3,90 m | | Odległość (max. szerokość wejścia bocznego) | ok. 2,00 m | | Wielkość bramy 1 | ok. 3,80 x 2,90 m | | Wielkość bramy 2 | ok. 3,80 x 2,90 m | | Ilość kartonów: | 13 | | Ciężar całkowity: | ok. 280 kg |   Przykładowy schemat konstrukcji  LAG_CONS_CLICK_PRO_XL_C2 | Sztuka | 1 |
| **Gumowce** |  Wierzch i spód wykonany z PCV   Wodoodporny kołnierz zakończony ściągaczem   Podszewka wykonana z tkaniny poliamidowej   Elementy fluorescencyjne   Stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J   Podeszwa urzeźbiona, antypoślizgowa i olejoodporna   Formowane metodą wtrysku   Kategoria: SB E FO SRC   Spełniają wymagania norm EN20345 oraz EN20344  Rozmiary 40-1, 41-1, 42-2, 43-3 , 44-2, 45-1 | para | 10 |
|  |  |  |  |
| **Wodery** | -wodoochronna, wytrzymała tkanina Plavitex Heavy Duty Fluo -gramatura 680 g/m2 -podwyższona odporność na uszkodzenia mechaniczne -wgrzane na stałe, wysokiej jakości kalosze z wkładką antyprzebiciową -posiadają wzmocnienia na kolanach -szelki z elastycznej, szerokiej gumy -regulowane w pasie -wytrzymałe szwy zgrzewane obustronnie -kategoria S5 SRC  Rozmiary , 41, 42, 43,44 | para | 4 |