|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Garaż blaszany malowany o wym. 5x6 m** | Garaż blaszany o szerokości 5 m i długości 6 m (+/- 10%). Brama segmentowa lub uchylna o wymiarach min. wys.2m x szer.2,5m-3,0m (+/- 5%). Dach jednospadowy na tył, wysokość całkowita z przodu 2,68 m,(+/- 10%) wysokość z tyłu 2,39m (+/- 10%). Blacha trapezowa: ściany i dach malowane w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym. Obróbki ścian, obróbki rynnowe, spusty w kolorze. Blacha o grubości min.0,4 mm - ściany i min.0,5 mm - dach przymocowane do konstrukcji nitami pod kolor blachy. Konstrukcja ścian wzmocniona profilami - kształtownikami zamkniętymi ocynkowanymi. | sztuka | 5 |

IN.271.O.13.2025.RC Załącznik nr 4